**Ересек (4-жастан бастап) «Құлпынай » тобының ұйымдастырылған вариативтік компонентінің конспектісі.**

**Тақырыбы:** Арқау.

**Міндеттер:** Еркек жіп пен ұрғашы жіптің арасынан әрлі-берлі өткізілетін бас жағындағы шатысты ұстап тұратын жіпті шеберлер осылай деп атап кеткен.

**Полингвалдық компонент компоненті:** жіп-нитька

**Әдіс-тәсілдер:** түсіндіру, көрсету

**Алдын-ала жұмыс:** әңгімелесу, сұрақ-жауап

**І. Ұйымдастырушылық кезеңі.**

Жыл мезгілдерін сұрап өту

бейнетаспа

**Негізгі бөлім:**

Арқаудың ыдырауы- арқаудағы қысқа , жуан жерлер, ол-арқау жібі бумасымен собықтан түсіп кетіп, сол бетімен тоқылған жағдайда болады;

Арқаулық ілмектер , ілмек –ширатылмалар –арқау жіп әлсіз тартылғанда болады.

Жіптің түйіні арқаумен дұрыс айқаспағандықтан негізгі жіптің кемінде үшеуінің үзіліп кеткендігінен болады.

Жыртығы , ойығы, тігіндісі- тоқыма станоктың бөлшектерінің кінәсін болған көлемі арқалай тесіктер;

Былғанумен май дақтары-матаға немқұрайлы қарағандықтан және тоқыма станогын шылқылдата майлағандықтан болады;

Түрлі арқау –ширатумен жуандығы басқа жіп салынған шпульді тоқыма стангіна арқа орнына пайдаланғанда шығатын жолақ.

зығыр, мақта иірімжібі, мохер, жүн иірімжібі, ангор, кашемир, альпак, вискоза, фасонды иірім жіп.

Тоқыма тоқу үшін таза жүннен, мақтадан, вискозадан, синтетикадан, жүн мен синтетикадан аралас иірілген жіптер пайдаланылады. Сондай-ақ бұрын пайдаланылған жіптерді де тарқатып, қайта қолдануға болады. Ілмекпен тоқу үшін кез келген жіпті пайдалануға болады, жүннен, мақтадан иірілген немесе жібек жіптер, т.б.

Сергіту сәті:

**Қортынды:**

Біз бүгін немен таныстық?